void setup(){

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop(){

for(int i=1;i<=5;i++)

{

digitalWrite(13,HIGH);

delay(500);

digitalWrite(13,LOW);

delay(500);

}

for(int i=1;i<=5;i++)

{

digitalWrite(13,HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(13,LOW);

delay(2000);

}

}